AVISO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº413/2025

O Município de Viadutos torna público para recebimento de possíveis propostas de conformidade ao § 3º do artigo 75 da lei de licitações - para conhecimento dos interessados a PUBLICAÇÃO do processo de dispensa de licitação nº.413/2025, que tem por objeto aquisição de material para uso nos atendimentos odontológicos na Unidade Básica de Saúde. Tipo-MENOR PREÇO POR ITEM-. As propostas deverão ser entregues até as 17:00 do terceiro dia útil da publicação deste extrato, conforme anexo I do referido modelo de orçamento, que pode ser encontrado no site www.viadutos.rs.gov.br, ou na sede do Município Rua Anastácio Ribeiro nº 84 Centro, Viadutos. As propostas poderão ser entregues pessoalmente na sede do Município ou via e-mail compras2@viadutos.rs.gov.br, desde que assinadas digitalmente. Dúvidas podem ser sanadas na sede do Município, ou via telefone: 54 3196 3060. Horário de atendimento (inclusive para entregas da proposta): das 08:00 às 17:00.

Camile Dallagnol – Agente de contratação do Município.

Viadutos, 26 de setembro de 2025.

**Anexo I**

**Modelo de Orçamento**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lote** | **Item** | **Descrição** | **Quant** | **Und** | **Marca** | **Unitário** | **Total** |
| 1 | 1 | Mini incubadora Bivolt para controle biológico de esterilização e clinicas odontológicas; dimensões 8,7 cm x 7,6cm, tampa 3,3 cm x 7cm, peso 300g, orifício indicador 10mm x 37mm DXP; encubação de até 4 indicadores biológicos; temperatura 60° C; LED indicador para acompanhar funcionamento e resultado; ciclo de 24 a 48 horas. | 1,0 | Und |  |  |  |
| 1 | 2 | Ultrassom Equipamento odontológico destinado a remoção de tártaro e biofilme dentário, painel com potência precisa e fluxo de água, adequando-se para cada procedimento permitindo, chave fix dos insertos, mangueira, pé fonte de alimentação  | 1,0 | Und |  |  |  |
| 1 | 3 | Aparelho amalgamador indicado para trituração e homogeneização de materias odontológicos encapsulados, como amalgamas e ionômero de vídeo, temporizador digital para segurança, garfo metálico com sistema universal, permitindo a fixação de todos os modelos de capsulas de amálgama e capsulas de embolo (IV), tampa de proteção em acrílico, emissões de 3 bips, caso a tampa esteja aberta, chave geral liga e desliga, temporizador eletrônico digital de até 99 segundos, seleção de baixa e alta velocidade, haste batedora com dupla velocidade, média de 4200 oscilação por minuto e alta 500 oscilações por minuto, corpo injetado em ABS, grande amplitude e frequência da haste, em forma de oito (8). | 1,0 | Und |  |  |  |
| 1 | 4 | LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA, AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL, SEM PÓ, CAIXA COM 100 UNIDADES, TAMANHO P. | 60,0 | cx |  |  |  |
| 1 | 5 | LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA, AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL, SEM PÓ, CAIXA COM 100 UNIDADES, TAMANHO M. | 40,0 | cx |  |  |  |
| 1 | 6 | Enxaguante bucal, clorexidina 0,12 (sem Álcool), realização de bochecho antes da avaliação. | 5,0 | L |  |  |  |
| 1 | 7 | Indicador químico integrador classe 05 para autoclave, embalagem com 250 a 300 unidades. | 2,0 | Pct |  |  |  |