**EDITAL MODIFICATIVO Nº 01**

Edital de Concorrência Presencial nº 4/2024

Tipo de julgamento: Menor Preço

Regime de execução: Menor Preço por Lote

Modo de disputa: Aberto

Processo nº 452/2024

**O PREFEITO MUNICIPAL DE VIADUTOS**, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, as alterações que ocorrem no edital nº 04/2024 cujo objeto é fornecimento de materiais e mão de obra para a construção de ponte na linha monte claro, conforme abaixo especificado:

 1º - “A sessão será realizada no seguinte endereço: Rua Anastácio Ribeiro, 84 – Centro, no dia **18/09/24**, às **09:00h**, sendo que todas as referências de tempo observam o horário de Brasília.

2º - O termo de referência no item 2. passará a vigorar com a seguinte redação:

**“2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO**

Conforme o estudo realizado chegou-se a necessidade de contratação dos seguintes objetos:

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrição** | **Quantidade** |
| **LOTE 01** |  |
| Montagem e desmontagem de forma de laje maciça, pé-direito simples, em madeira serrada com travamento e fixação de transversais de madeira de 10x15cm. | 42,00 M² |
| Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, FCK 30 NPA - para espessura de 60 cm - Lançamento, adensamento e acabamento. | 21,00 M³ |
| Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA- 50 de 16,0 mm - duas camadas de aço 16,0 mm x 40 cm. | 740,00 KG |
| Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm – montagem | 150,00 KG |
| Escoramento de laje, tipo continuo, com profundidade de 1,5 m a 3,0 m, largura menor que 1,5 m. | 36,00 M² |
| Transporte com caminhão betoneira de 7m³, em via rural em leito natural | 720,00 M³xKM |

3º - O item nove do termo de referência passará a vigorar com a seguinte redação:

**“9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

 Estima-se para a contratação almejada o valor conforme descrito abaixo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descrição** | **Quantidade** | **Unitário** | **Total** |
| **LOTE 01** |  |  |  |
| Montagem e desmontagem de forma de laje maciça, pé-direito simples, em madeira serrada com travamento e fixação de transversais de madeira de 10x15cm. | 42,00 M² | R$ 168,2254 | R$ 7.065,4671 |
| Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, FCK 30 NPA - para espessura de 60 cm - Lançamento, adensamento e acabamento. | 21,00 M³ | R$ 793,7018 | R$ 16.667,7376 |
| Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA- 50 de 16,0 mm - duas camadas de aço 16,0 mm x 40 cm. | 740,00 KG | R$ 10,7626 | R$ 7,964,3595 |
| Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem | 150,00 KG | R$ 12,4529 | R$ 1.867,9284 |
| Escoramento de laje, tipo continuo, com profundidade de 1,5 m a 3,0 m, largura menor que 1,5 m. | 36,00 M² | R$ 54,5465 | R$ 1.963,6737 |
| Transporte com caminhão betoneira de 7m³, em via rural em leito natural | 720,00 M³xKM | R$ 4,78 | R$ 3.445,0416 |
|  |  | **TOTAL** | **R$ 38.974,2080** |

4º - As demais cláusulas do Edital e Termo de Referência permanecerão inalterados.

Viadutos – RS, 03 de setembro de 2024.

Claiton dos Santos Brum

Prefeito