**TERMO DE REFERÊNCIA**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 338/2025

**Necessidade da Administração:** Dispensa de Licitação para aquisição de óleos lubrificantes, graxa multifuncional e fluidos para radiadores, para uso nas máquinas e veículos das Secretarias de Obras, Educação, Agricultura, Administração, Saúde, e Assistência Social.

Justifica-se a necessidade dos presentes materiais, devido a baixa quantia dos mesmos no estoque do Almoxarifado Central, e da necessidade constante da utilização nas máquinas e veículos da frota municipal. Aquisição dos itens especificados como Genuínos, deve-se ao conjunto de exigências contidos nos manuais dos fabricantes dos veículos, buscando-se a compra de produtos de melhor qualidade, a aquisição de lubrificantes de qualidade inferior ao recomendado pelo fabricante pode ocasionar danos as peças e componentes, gerando custo de manutenção ao erário municipal

**1. DEFINIÇÃO DO OBJETO**

O presente termo tem por objeto: Dispensa de Licitação para aquisição de óleos lubrificantes, graxa multifuncional e fluidos para radiadores, para uso nas máquinas e veículos das Secretarias de Obras, Educação, Agricultura, Administração, Saúde, e Assistência Social..salienta-se que até o presente momento não foram contratados objetos assemelhados a este que ultrapassem o valor previsto no artigo 75 inciso II.

Os bens/serviços objeto da contratação pretendida possuem as seguintes especificações:

|  |  |
| --- | --- |
| Descrição | Quantidade |
| Óleo 15W40 (motor diesel) de primeira linha: API: CI-4, CH-4,CG-4, ACEA E7, MB 228,3, JASO DH-1. Para Motores Diesel. Não reciclado, tipo genuino, tambor de 200 lts | 200,0 |
| Óleo multiviscoso para motores a gasolina 15w40, com especificações API SN ou SL, com base semissintética. De primeira linha, Não reciclad, tipo genuino. Embalagens de 1 litro. | 60,0 |
| Óleo multiviscoso p/ motores a gasolina SAE 5W30 API SL, Api Sn/cf, Acea: A3/b3, A3/b4, com base sintética, de primeira linha. Não reciclado,tipo genuino, Embalagens de 1 litro. | 50,0 |
| Graxa Multifuncional de primeira linha com elevado desempenho, para altas temperaturas, com sabão de lítio, NLGI 2, EP (Extrema pressão). Ponto de gota 180° graus. Viscosidade 220cst. Embalagem com no mínimo 170kg. | 1,0 |
| Óleo hidráulico HD 68, de primeira linha, com classificação HL-ISO 68, que atenda as especificações ISSO 32,46, 68, 100, 150 e 320, ANP 5742. Não reciclado,tipo genuino, Embalagens de 20 litros. | 400,0 |
| Óleo 85w140, lubrificantes de extrema pressão para caixa de câmbio, redução de giro e eixos traseiros. De Primeira Linha,tipo genuino, Embalagem de 20 litros. | 60,0 |
| Óleo SAE 80W90, de primeira linha, para transmissão mecânica, engrenagens, redução e deslocamento, não reciclado, tipo genuíno. Embalagem de 20 litros. | 60,0 |
| Fluído para radiadores: composto de base com etilenoglicol, para uso em sistemas de arrefecimento. Inibe a formação de espuma. Especificações: SAE J1034, ASTM, D-4985, ASTEM, D-3306. NBR 13705. | 50,0 |
| Fluido /Aditivo concentrado orgânico para radiadores,cor rosa, contendo aditivos específicos de base orgânica, com características anticorrosivas, antifervura, anticongelante, antiespumante e antiencrustante. Embalagem de 1 litros | 50,0 |
| Desingripante Spray, com bico aplicador, composto de óleo mineral e aditivos ultrapenetrantes . Atuação como lubrificante, desingripante e repelente de água. Frasco de material metálico, em spray com no mínimo 300 ml. | 15,0 |
| Aditivo estabilizante para óleo diesel, com dosagem de 1 litro para aproximadamente 4000 litros de diesel. O mesmo deve preservar as características fisio-quimicas do combustível, proporcionando homogeneização e solubilização dos diferentes tipos de hidrocarbonetos que compõem o diesel. | 5,0 |

**2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO**

Conforme o estudo realizado chegou-se a necessidade de contratação dos seguintes objetos:

|  |  |
| --- | --- |
| Descrição | Quantidade |
| Óleo 15W40 (motor diesel) de primeira linha: API: CI-4, CH-4,CG-4, ACEA E7, MB 228,3, JASO DH-1. Para Motores Diesel. Não reciclado, tipo genuino, tambor de 200 lts | 200,0 |
| Óleo multiviscoso para motores a gasolina 15w40, com especificações API SN ou SL, com base semissintética. De primeira linha, Não reciclado, tipo genuino. Embalagens de 1 litro. | 60,0 |
| Óleo multiviscoso p/ motores a gasolina SAE 5W30 API SL, Api Sn/cf, Acea: A3/b3, A3/b4, com base sintética, de primeira linha. Não reciclado,tipo genuino, Embalagens de 1 litro. | 50,0 |
| Graxa Multifuncional de primeira linha com elevado desempenho, para altas temperaturas, com sabão de lítio, NLGI 2, EP (Extrema pressão). Ponto de gota 180° graus. Viscosidade 220cst. Embalagem com no mínimo 170kg. | 1,0 |
| Óleo hidráulico HD 68, de primeira linha, com classificação HL-ISO 68, que atenda as especificações ISSO 32,46, 68, 100, 150 e 320, ANP 5742. Não reciclado,tipo genuino, Embalagens de 20 litros. | 400,0 |
| Óleo 85w140, lubrificantes de extrema pressão para caixa de câmbio, redução de giro e eixos traseiros. De Primeira Linha.tipo genuino, Embalagem de 20 litros. | 60,0 |
| Óleo SAE 80W90, de primeira linha, para transmissão mecânica, engrenagens, redução e deslocamento, não reciclado, tipo genuíno. Embalagem de 20 litros. | 60,0 |
| Fluído para radiadores: composto de base com etilenoglicol, para uso em sistemas de arrefecimento. Inibe a formação de espuma. Especificações: SAE J1034, ASTM, D-4985, ASTEM, D-3306. NBR 13705. | 50,0 |
| Fluido /Aditivo concentrado orgânico para radiadores,cor rosa, contendo aditivos específicos de base orgânica, com características anticorrosivas, antifervura, anticongelante, antiespumante e antiencrustante. Embalagem de 1 litros | 50,0 |
| Desingripante Spray, com bico aplicador, composto de óleo mineral e aditivos ultrapenetrantes . Atuação como lubrificante, desingripante e repelente de água. Frasco de material metálico, em spray com no mínimo 300 ml. | 15,0 |
| Aditivo estabilizante para óleo diesel, com dosagem de 1 litro para aproximadamente 4000 litros de diesel. O mesmo deve preservar as características fisio-quimicas do combustível, proporcionando homogeneização e solubilização dos diferentes tipos de hidrocarbonetos que compõem o diesel. | 5,0 |

A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Viadutos, como se vê do item 10 daquele documento, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração.

**3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**

A solução proposta é a realização de um (a) Dispensa por Limite, tendo como critério de julgamento o menor preço, objetivando a contratação de empresa para Dispensa de Licitação para aquisição de óleos lubrificantes, graxa multifuncional e fluidos para radiadores, para uso nas máquinas e veículos das Secretarias de Obras, Educação, Agricultura,Administração, Saúde, e Assistência Social.

**4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

Os bens/serviços ora licitados têm natureza de bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Os produtos/serviços deverão ser entregues no Almoxarifado Central, localizado na Secretaria de Obras, sito Rua Dallagnol, s/n, Centro, com o pagamento previsto para ser efetuado 20 dias após a entrega com a NF.

A contratação será realizada por meio de Dispensa por Limite, com critério de julgamento menor preço, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação: Dispensa de Licitação para aquisição de óleos lubrificantes, graxa multifuncional e fluidos para radiadores, para uso nas máquinas e veículos das Secretarias de Obras, Educação, Agricultura, Administração, Saúde, e Assistência Social.

**5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

Os produtos/serviços deverão ser entregues no Almoxarifado Central, localizado na Secretaria de Obras, sito Rua Dallagnol, s/n, Centro de Viadutos/RS.

**6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas pelo Almoxarifado.

**7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO**

O pagamento é previsto para ser efetuado 20 dias após a entrega com a NF, mediante apresentação da Nota Fiscal da Empresa e após a devida conferência e consequente liquidação/ateste de que os produtos/serviços foram entregues/prestados de forma adequada.

**8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO**

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo de Dispensa por Limite.

**9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

Estima-se para a contratação almejada o valor conforme descrito abaixo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Quantidade | Unitário | Total |
| Óleo 15W40 (motor diesel) de primeira linha: API: CI-4, CH-4,CG-4, ACEA E7, MB 228,3, JASO DH-1. Para Motores Diesel. Não reciclado, tipo genuino, tambom de 200 lts | 200,0 | 22,10 | 4.420,00 |
| Óleo multiviscoso para motores a gasolina 15w40, com especificações API SN ou SL, com base semissintética. De primeira linha, Não reciclad, tipo genuino. Embalagens de 1 litro. | 60,0 | 27,35 | 1.641,00 |
| Óleo multiviscoso p/ motores a gasolina SAE 5W30 API SL, Api Sn/cf, Acea: A3/b3, A3/b4, com base sintética, de primeira linha. Não reciclado. Embalagens de 1 litro. | 50,0 | 29,90 | 1.495,00 |
| Graxa Multifuncional de primeira linha com elevado desempenho, para altas temperaturas, com sabão de lítio, NLGI 2, EP (Extrema pressão). Ponto de gota 180° graus. Viscosidade 220cst. Embalagem com no mínimo 170kg. | 1,0 | 6.390,00 | 6.390,00 |
| Óleo hidráulico HD 68, de primeira linha, com classificação HL-ISO 68, que atenda as especificações ISSO 32,46, 68, 100, 150 e 320, ANP 5742. Não reciclado. Embalagens de 20 litros. | 400,0 | 24,90 | 9.960,00 |
| Óleo 85w140, lubrificantes de extrema pressão para caixa de câmbio, redução de giro e eixos traseiros. De Primeira Linha. Embalagem de 20 litros. | 60,0 | 31,50 | 1.890,00 |
| Óleo SAE 80W90, de primeira linha, para transmissão mecânica, engrenagens, redução e deslocamento, não reciclado, tipo genuíno. Embalagem de 20 litros. | 60,0 | 33,49 | 2.009,40 |
| Fluído para radiadores: composto de base com etilenoglicol, para uso em sistemas de arrefecimento. Inibe a formação de espuma. Especificações: SAE J1034, ASTM, D-4985, ASTEM, D-3306. NBR 13705. | 50,0 | 37,90 | 1.895,00 |
| Fluido /Aditivo concentrado orgânico para radiadores,cor rosa, contendo aditivos específicos de base orgânica, com características anticorrosivas, antifervura, anticongelante, antiespumante e antiencrustante. Embalagem de 1 litros | 50,0 | 39,79 | 1.989,50 |
| Desingripante Spray, com bico aplicador, composto de óleo mineral e aditivos ultrapenetrantes . Atuação como lubrificante, desingripante e repelente de água. Frasco de material metálico, em spray com no mínimo 300 ml. | 15,0 | 14,98 | 224,70 |
| Aditivo estabilizante para óleo diesel, com dosagem de 1 litro para aproximadamente 4000 litros de diesel. O mesmo deve preservar as características fisio-quimicas do combustível, proporcionando homogeneização e solubilização dos diferentes tipos de hidrocarbonetos que compõem o diesel. | 5,0 | 151,30 | 756,50 |

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Viadutos, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Código | Elemento | Recurso |
| 376 | 339030010000 | 1500 |
| 377 | 339030010000 | 1669 |
| 379 | 339030010000 | 1500 |
| 383 | 339030010000 | 1500 |
| 385 | 339030010000 | 1500 |
| 386 | 339030010000 | 1500 |

Viadutos – RS, 29/07/25

Secretaria Municipal de Agricultura Secretaria Municipal de Obras

Secretaria Municipal de Saúde Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Administração